Geschwindigkeit 0…255

Max. v= 255 = 0,42 m/s -> Quotient= 0,001647m/s

**Integer-Wert(mBot) -> Geschwindigkeit in m/s**

0

….

80 Motor läuft erst ab > 80

90 0,14823

100 0,1647

110 0,18177

120 0,19764

130 0,21411

140 0,23058

150 0,24705

160 0,26352

170 0,27999

180 0,29646

190 0,31293

200 0,3294

210 0,34587

220 0,36243

230 0,37881

240 0,39528

250 0,41175

255 0,41998 ~ 0,42